**Ablaufbeschreibung : Bedienung des Beamers**

1. **Einschalten ( oben links)**
2. **Blaue Menue- Taste wählen**
3. **Bild Quelle mit Pfeiltasten ggf. auf HDMI einstellen**
4. **Mit Enter bestätigen**
5. **bei Bildaufbau in starker Trapezform**
6. **Untermenue „Einrichten“ -Allgemeines wählen**
7. **mit Pfeiltaste auf Trapez und mit der Pfeiltaste korrigieren**
8. **Befehl mit Enter abschliessen**
9. **Abschliessend: 2 x Menuetaste drücken**